**Tổ hợp để có Landuse\_Full:**

Landuse\_Full (có cảng) = LandUse\_Erase\_In\_Port + Port + Landuse\_In

Landuse\_Full (Không cảng) = LandUse\_Erase\_In + Landuse\_In

**Trong đó:**

LandUse\_Erase\_In\_Port là khu vực non-interactive mà interactive gồm cả cầu cảng.


LandUse\_Erase\_In là khu vực non-interactive mà interactive chỉ là phần đất liền.

LandUse\_In là khu vực interactive đất liền.

Port là khu vực interactive mặt nước/ cầu cảng.

**Hình ảnh minh hoạ các lớp dữ liệu GIS:** [**Link Gis**](https://drive.google.com/drive/folders/1Qi01epIif7irI6L7Sjs7jVjaF3TlEjIn?usp=sharing)


LandUse\_Erase\_In\_Port



LandUse\_Erase\_In



LandUse\_In



Port

